体外膈肌起搏器参数

1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz,可选择，默认标准状态40Hz;

1. \*脉冲宽度：200us;

3. 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次／分钟，可选择，默认标准状态9次／分钟；

4.\*刺激强度（输出脉冲幅度）：0~30单位，可调节；

5. 治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min,可选择，有倒计时功能；

1. 具有贴片位置提示功能；
2. .内置锂电池：充电4小时即可充满，满电后可持续使用8小时；
3. 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；
4. 噪音：不应有异常杂音，应≤60dB;
5. 脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V;
6. 电源要求：DC 3. 8V(专用锂电池）±10%;

12.工作模式：连续运行。