**1、详细参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 自助医疗票据打印机 | |  |
| 打印机参数 | 打印模式 | 热敏/热转印 |
| 打印宽度 | 216mm |
| 装纸宽度 | 90-254mm |
| 打印分辨率 | 300dpi |
| 打印速度 | Max 4 inch/s（102mm/s） |
| 指令集 | TSPL 、ZPL 、EPL 指令集 |
| 内置字库 | GB18030 字库 、ASCII 字库 |
| 内置条码 | 一维条码 、二维条码 |
| 指示灯 | 一个绿色 LED 灯 、两个红绿双色 LED 灯 |
| 按键 | 一个走纸键 |
| 蜂鸣器 | 有 |
| 进纸方式 | 卷筒纸 |
| 撕纸方式 | 切刀 |
| 打印介质 | 介质类型 | 卷筒式（连续纸 、标签纸） |
| 热敏面方向 | 向外 |
| 介质厚度 | 0 . 06~0 125mm |
| 介质高度 | 8 . 9~400mm |
| 卷芯内径 | 25 . 4mm 、38mm 、76 . 2mm |
| 纸卷外径 | 最大 127mm |
| 碳带规格 | 内径 | 25 . 4mm |
| 外径 | 最大 68mm |
| 长度 | 300 m |
| 宽度 | 25 . 4~110mm |
| 传感器 | 标配 | 开盖检测传感器 、纸尽检测传感器 、标签检测传感器 、黑  标检测传感器 、碳带检测传感器 、切刀复位检测传感器 |
| 内存 | SDRAM | 16Mbytes |
| Flash | 8Mbytes |
| 接收缓冲区 | | 256Kbytes |
| 接口 | 标配 | IEEE 802 . 11b/g/n WIFI 、 以太网口 |
| 扫描头 | 识读码制 | 一维码 、二维码 |
| 识读精度 | ≥5mil |
| 典型识读景深 | 支付宝码 ：30- 150mm （以镜头前端面为基准 ， 手机屏幕  尺寸 5 2 寸）  公交码 ：50- 120mm （以镜头前端面为基准 ， 手机屏幕尺  寸 5 . 2 寸） |
| 条码灵敏度 | 倾斜±55° ，偏转±55° ，旋转 360° |
| 视场角度 | 水平 60° ，垂直 48° |
| 环境参数 | 使用环境 | 5~40℃ 20~95%RH （无冷凝） |
| 存储环境 | -20~60℃ 10~95%RH（无冷凝） |
| 适配器参数 | 输入 | AC 100～240V ，50～60Hz |
| 输出 | DC 24V 2 . 7A |
| 安全认证 | 安全标准 | GB 4943 1-2011 |
| 可靠性 | 打印头寿命 | 150KM （按指定热敏纸使用 、 印字率 12 . 5%计算） |
| 平均无故障时间 | 10000H |