附件：

**兴仁市人民医院发光字加固维修改造工作量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼号** | **改造内容** | **项目描述** | **单位** | **数量** | **首次加固改造维修工艺及描述** |
| 1 | 门诊医技楼 | 兴仁市人民医院 | 规格：280\*280\*7个 | ㎡ | 54.88 | 1、钢架除锈处理。2、焊接处加固。3、斜杆加固焊接。4、发光字正面加镙丝固定。用8×8的角钢材质用国标. |
| 标志 | 规格：480\*480\*1个 | ㎡ | 23.04 |
| LOGO（小套） | 规格：200\*200\*1个 | ㎡ | 4 | 1、灯珠字。 |
| 遵义医科大学……联合体成员单位 | 规格：170\*170\*30个 | ㎡ | 86.7 | 1、钢架除锈处理。2、焊接处加固。3、斜杆加固焊接。4、发光字正面加镙丝固定。(高压氧室.严禁烟火)字.加混凝土长9米宽40高30条基.大字用8×8的角钢.小字用4×4的角钢.角钢材质用国标. |
| 2 | 内科综合楼 | 内科综合楼 | 规格：200\*200\*10个 | ㎡ | 40 |
| 3 | 外科综合楼 | 外科楼后面 | 规格：80\*80\*5个 | ㎡ | 3.2 |
| 外科综合楼 | 规格：200\*200\*5个 | ㎡ | 20 |
| 4 | 医技楼 | 医技楼 | 规格：200\*200\*3个 | ㎡ | 12 |
| 5 | 高压氧室 | 高压氧室 | 规格：200\*200\*4个 | ㎡ | 16 |
| 6 | 高压氧室 | 高压氧室 | 规格：80\*80×4个 | ㎡ | 2.56 |
| 7 | 专家楼 | 专家楼 | 规格：250\*250\*3个 | ㎡ | 18.75 | 加固除锈刷漆 |
| 8 | 内科综合楼 | 内科综合楼 | 规格：12m×11m |  ㎡ | 132 | 竹架 |
| 9 | 门诊楼 | 门诊门头 | 大字加小字 | 个 | 21 | 灯维护 |
| 10 | 发贽门诊 | 发贽门诊 | 规格：250\*250\*10个 | ㎡ | 62.5 | 灯维护 |
| 11 | 食堂 | 食堂门头发光字 | 更换电子部件 | 个 | 1 | 　 |
| 12 | 食堂 | 食堂屋面发光字 | 规格：80\*60\*18个 | ㎡ | 8.64 | 加固除锈刷漆换灯珠更换线 |
| 13 | 出口 | 120出口屋面 | 规格:120×150 ×9个 | ㎡ | 16.2 | 灯维护 |
| 14 | 检测 | 检测所做 | 8个季度 | 季度 | 8 | 出报告 |
| 15 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |