共享陪护椅技术参数

**一、采购数量：200张**

二、产品参数：

1.椅架：采用优质钢管弯曲后焊接成型，主架采用40\*20椭圆管，厚度1.2mm，坐框采用25\*25方管，厚度1.2mm。

2.轮子：座下带四个载重静音轮，移动灵活，承重300kg以上.座椅后横档下面安装两个三寸轮子，椅子正常使用情况下轮子不落地，移动时把椅子往后倾倒就可以方便移动。

3.坐垫：采用优质高回弹海绵、13mm多层板+优质耐刮皮，皮革厚度0.8mm，海绵厚度30mm。

4.连接件：4mm钢板经冲压后焊接而成；坐框分三节连接而成，坐框连接采用优质不锈钢合页，厚度2.0mm,结构牢固；坐框中间加支撑脚，支撑脚用22圆管焊接而成.座椅连接加装缓降弹簧,减少落地噪音,收起时会更轻松.

5.金属框架表面处理：表面经过抛丸，除去钢架表面的氧化层、铁锈、油污后高温静电喷塑，表面光滑平整环保无味。

6.功能：集椅子与陪床两张功能于一体，白天做椅子，夜晚可做陪床。折叠式设计，操作简便，实用性强. 合上尺寸:79\*60\*98cm 展开尺寸:182\*60\*43cm

★产品配套设施：需要扫码系统（SAAS系统），扫码系统（SAAS系统）使用费按收入的1%-5%收取，不再收取系统维护费，椅子质保期：一年，质保期内椅子出现脱皮、损坏、伸缩故障免费更换新的。平台提现手续费≤6‰。

★根据医院各病区病床分部及间隔情况，成交供应商自行与医院后勤部和运营管理科协商统计拟安装数量，实际安装数量不得大于200张，按实际安装数量进行结算。

★报价包含产品价格、产品运输、安装、税费等全部费用，质保期从验收之日开始计算。

**产品图片参考：**





