电子鼻咽喉镜（检查镜）

**一、采购数量：1套**

二、技术参数：

电子鼻咽喉镜（检查）：1 条；

1电子鼻咽喉镜、配置专用的测漏器；

2 直径≤3.4mm，弯曲角度，上130°,下 130°;

▲3 分辨率：1920×1080；

4 视野≥120°,景深： 2-100mm；

5 符合人体工程学设计；

▲6支持动态喉镜功能；

▲7能匹配现有德国艾克松摄像主机（型号MATRIX HD3，如下图）使用。

